鳥獣被害侵入防止柵仕様書
１．事業名　：　令和８年度鳥獣被害防止総合支援事業　鳥獣被害対策防護柵（金網柵）資材納入業務（篠瀬地区、大村谷地区）
２．規格は次のとおりとする。
上段・下段の柵の高さは、下段の金網を外側に曲げた部分を除き、1.8ｍ以上を確保したものとし、１巻の長さを25ｍとする。（非溶接金網）
また、有害獣の掘り起こし対策として、下段の折返し部（300ｍｍ）も保持するものとする。

（１）金網柵（上段）
①亜鉛メッキ鉄線で、亜鉛メッキ付着量300ｇ/㎡以上)のJIS規格製品とする。

②線径は、2.0mm以上
③金網寸法は、高さ950mmで1巻の長さ25ｍ
④マス目の1辺が100ｍm×152ｍm～200ｍm×152ｍm

（２）金網柵（下段）
　　①亜鉛メッキ鉄線で、亜鉛メッキ付着量400ｇ/㎡以上のJIS規格製品とする。

　　②線径は、2.5mm以上
③金網寸法は、高さ1,100mm以上で1巻の長さ25ｍ
④マス目の1辺が75ｍm×152ｍm～150ｍm×152ｍm
⑤折返し部は、300mm以上確保し、防御・施行性を考慮し加工を施した製品とする。

（３）金綱結合コイル、1スパン（2.5ｍ）当り3箇所とする。
（４）支柱・止金具
　　①支柱は、亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯（亜鉛メッキ付着量400ｇ/㎡以上）同等以上の資材で40mm×25mm×2,500mmとする。また、支柱間は2.5ｍ間隔とする。
　　②金網止金具（亜鉛メッキ付着量200ｇ/㎡以上）は、柱１本につき5ヵ所とする。
（５）控柱
　　①控柱は、亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯（亜鉛メッキ付着量400ｇ/㎡以上）同等以上の資材で、２５m間隔とする。

（６）アンカーピン（亜鉛メッキ付着量30ｇ/㎡以上）
　①線径9㎜以上の三角羽根付きで40cm以上確保できるもの。
　②2.5ｍ間隔に2本使用する。
　（７）門扉（柱含む）
①亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯（亜鉛メッキ付着量400ｇ/㎡以上）同等以上の資材で
錠前式とする。
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１.資材数量　

　　　有害鳥獣侵入防止柵　Ｌ＝　1,400ｍ（篠瀬地区）

　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　2,000ｍ（大村谷地区）
　　　　　　　　　　　　　合計　 3,400ｍ （2地区）
２．納入場所　
　　　豊前市内２カ所　(豊前市鳥獣被害対策協議会の定める場所)
３．納入期限

　　　令和９年１月１５日（金）
４．特記事項
　　　設置に必要な部品を含む。

　　　構造計算書などの提示を要する。

　　　設置指導が出来る業者に限る。
５．その他

　　　その他疑義事項については、別途打ち合わせによる。

　　　尚、入札については、福岡県豊前市の定める一般競争入札心得を準用する。

